
新会崖门粤新会渔01331船“4·23”

一般物体打击‌事故调查报告

2026年4月23日10时，粤新会渔01331船在珠海高栏港对开约24海里处航行时，1名船员在船艉区域休息时，被船艉处堆放的钢缆滑落击中落水，导致1名船员死亡，直接经济损失约168万元。
事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，新会区人民政府成立新会区“2026·4·23”粤新会渔01331船物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组组长由分管应急管理工作的区领导担任，区应急管理局主要负责同志任副组长，成员由新会海洋综合执法大队、区农业农村局、区应急管理局、新会公安分局、区总工会派员参加，并邀请区纪委监委派员参加，对该起事故开展调查。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。
经调查认定，新会崖门粤新会渔01331船“4·23”一般物体打击‌事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，船员违规在甲板高危险区域休息，被船上物体打击造成的一般水上生产安全责任事故。

一、事故相关情况
（一）事故船舶基本情况
1.粤新会渔01331船基本情况
船舶所有人：江门市胖虎渔业有限公司，法定代表人是陈**，实际使用人是林**，船籍港是崖门，船长45.34米，型宽7.2米，型深4.2米，总吨位399，主机总功率330千瓦，钢质船体，核定航区为近海，核定乘员9人，核定作业方式为围网，2021年9月20日在象山县浦港船厂建造完工。该船在宁波市渔业互保协会投保渔船综合险，保额370万元；投保不记名雇主责任险，投保7人，保额130万元/人；保险有效期均为2025年9月20日至2026年9月19日。该船《渔业船舶所有权登记证书》编号为（粤新会）船登（权）（2021）HY-200025号；《渔业船舶国籍登记证书》编号为（粤新会）船登（籍）（2021）HY-200025号，有效期至2026年11月2日；《国内海洋渔船安全证书》编号为4407820240576，有效期至2026年10月17日；《渔业捕捞许可证》编号为（粤）船捕（2021）HY-200414号，有效期至2026年10月17日。

按“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”，该船应配一级船长1名，一级船副1名，助理船副1名，二级轮机长1名、助理管轮1名。本航次船上实际人员7人，配备了一级船长1名，一级船副1名，助理船副1名，二级轮机长1名，三级轮机长1名，职务船员满足最低配员要求。

2.涉事渔船其他相关情况
（1）核查船舶状况。粤新会渔01331船舶证书有效、船员适任，船上救生、消防、通信设备等配备完整。

（2）现场勘验钢缆痕迹。粤新会渔01331船上钢缆摆放于船艉位置，缠绕叠放且潮湿，击中船员的钢缆已滑落至海中。

（3）调阅轨迹数据。经查广东省海洋综合执法指挥系统和广东省渔船进出港报告系统，粤新会渔01331船有进出港报告记录、事发前AIS航行数据、路线等，形成完整信息链。

（二）事发时海域气象海况
根据《农业农村部渔业应急值班传真》（2026年第15期），22日08时至23日08时，南海西北部海域有5～6级、阵风7级的偏南到东南风。同时，根据广东省气象台发布的珠江口外海面气象信息，4月23日偏北风转东北风4～5级，浪高1.0～1.5米。船上人员称事发时现场海面有中等强度海浪，能见度较好。

事故发生具体位置

     事故发生于粤新会渔01331船船艉处
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事故发生地点
二、事故发生经过和应急处置情况
（一）事故发生经过
粤新会渔01331船于2026年4月18日傍晚从阳江闸坡渔港出发，船上有7名船员。该船于4月19日下午到达珠海海域生产作业；4月23日9时结束本航次生产；4月23日9时30分开始返航阳江闸坡渔港；4月23日10时许，该船从珠海往阳江方向航行（期间未进行渔业捕捞作业），行驶至珠海高栏港对开约24海里处时，1名船员在船艉休息，船长未作提醒，该名船员被船艉处堆放的钢缆滑落击中落水。事发后，船上人员立即将落水者打捞上船，并通过VHF无线电装置联系附近“南海救111”轮求助，救援人员到场后，判断该船员已无生命体征。
（二）应急处置情况
1.船舶自救。船员落水后，粤新会渔01331船长林敏炳立即通过VHF无线电装置向附近“南海救111”轮求救，并迅速组织全体船员前往打捞落水人员。

2.船籍港执法部门调度处置。新会海洋综合执法大队接海警部门电话告知该起事故后，立刻向船长、船主核实情况，与海警部门一同指挥粤新会渔01331船安全返回崖门渔港。同时做好相关信息的报送工作。

3.处置评估。粤新会渔01331船船长第一时间抢救落水船员，并组织对外求救；渔船及时按要求回港；新会海洋综合执法大队接报后迅速调度处置，各环节应对及时有效。

4.善后处置。经了解，事故产生的经济损失已由粤新会渔01331船船长与死者家属协商解决，暂未产生纠纷。

（三）事故后果
1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。
死者姓名：李*，性别：男，年龄：50岁，原身份证号码：513027197602*******，户籍地址：四川省巴中市巴州区宕梁街道青莲村委会9组22号，原粤新会渔01331船船员。
2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，经统计，直接经济损失约为人民币168万元。
   三、事故原因
（一）事故直接原因

1.船长安全意识淡薄。涉事渔船船长安全责任意识淡薄，未提醒船员不得无故逗留在渔船甲板上的高风险区域，对船员休息活动区域缺乏管理，最终导致人员伤亡事故发生。

2.船员安全意识淡薄。船员安全意识淡薄，未能及时发现影响航行安全的情况，对甲板上的安全活动区域缺乏认识，进一步加剧了事故发生的风险。

（二）事故间接原因

1.船舶所属公司安全管理缺位。涉事船舶所属公司未严格落实安全生产主体责任，渔船安全管理制度建立不完善；未定期组织船员开展船舶航行期间相关安全管理制度和操作规程的教育培训，安全管理漏洞凸显，导致船员安全意识淡薄、操作技能不熟练。
2.船长安全培训责任履行不足。涉事渔船船长自身履行安全教育职责不到位，组织船员安全教育不全面，导致船员安全防护意识不足，未有效防范船上意外风险。

3.船长安全隐患自查不够细致。涉事渔船船长未能定期对船上缆绳的完好性、牢固性进行全面检查，对缆绳存在的老化、磨损、摆放不规范等问题未及时发现，也未采取针对性整改措施。
四、对事故有关单位及责任人的处理建议
（一）给予行政处罚的单位和人员

1.江门市胖虎渔业有限公司，粤新会渔01331船船舶所有人，未严格落实安全生产主体责任，渔船安全管理制度建立不完善；未定期组织船员开展船舶航行期间相关安全管理制度和操作规程的教育培训，安全管理漏洞凸显，导致船员安全意识淡薄、操作技能不熟练，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项1和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项2的有关规定，对江门市胖虎渔业有限公司给予行政处罚。

2.林**，男，粤新会渔01331船船长（实际使用人），
对船舶安全生产管理不到位，未提醒船员不得无故逗留在渔船甲板上的高风险区域，对船员休息活动区域缺乏管理；组织船员安全教育不全面，导致船员安全防护意识不足，未有
效防范船上意外风险；船舶安全检查不到位，未能定期对船上缆绳的完好性、牢固性进行全面检查，对缆绳存在的老化、
1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款： ……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款； ……

磨损、摆放不规范等问题未及时发现，也未采取针对性整改措施，对事故的发生负有责任。建议：新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条3的有关规定，对林**给予行政处罚。
五、事故的主要教训
新会崖门粤新会渔01331船“4·23”一般物体打击事故故教训深刻，暴露出船舶企业安全生产管理方面存在亟待解决的问题：一是船员安全意识薄弱，缺乏风险辨识能力, 

对航行安全不予重视，对甲板上的安全活动区域缺乏正确认识。二是船舶企业未严格落实安全生产主体责任，渔船安全管理制度建立不完善，未定期组织船员开展船舶航行期间相

关安全管理制度和操作规程的教育培训，导致船员安全意识淡薄、操作技能不熟练。三是渔船船长安全责任意识淡薄，未提醒船员不得无故逗留在渔船甲板上的高风险区域，对船

员休息活动区域缺乏管理。四是船舶企业未能定期对船上缆绳的完好性、牢固性进行全面检查，对缆绳存在的老化、磨损、摆放不规范等问题未及时发现，也未采取针对性整改措施，对事故隐患排查治理工作落实不到位。

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，落实“人民至上、生命至上”的原则，相关职能部门、各镇（街）要针对本次事故暴露出来的问题，举一反三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识，防范类似事故再次发生，落实以下整改和防范措施建议： 

（一）江门市胖虎渔业有限公司要认真吸取事故教训，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，明确安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。要加强船舶安全生产管理，加大安全巡查力度，落实各项安全防范措施，建立完善各项安全生产管理档案资料，确保各项安全生产管理工作落实到位。

（二）江门市胖虎渔业有限公司要切实开展安全生产事故隐患大排查大整治工作，全面消除事故隐患，保证安全生产。同时，加强船员的安全生产教育培训工作，提高员工的安全意识和自我防护意识。特别要提高渔船甲板等高风险区域的安全管理,加强现场监管工作，及时发现和制止员工违章作业和冒险休息的行为，确保船舶作业、航行安全。
（三）江门市胖虎渔业有限公司要聚焦渔船缆绳、锚链锚索、绞缆机、锚机等锚泊设备设施，专项检查缆绳、锚链、锚索等受力设施的磨损、老化、强度及日常维护情况，并对名下所有渔船落实每日点验、每季度安全检查，对排查出的

隐患建立台账，明确整改责任人、时限和措施，严禁渔船“带病”生产作业。
  （四）相关行业主管部门和属地政府要认真汲取事故教训，将此次事故作为典型案例以作警示，以案为鉴，组织开展辖区渔船安全生产培训班、应急演练和各类宣传活动，引导辖区船东、船长严格落实安全生产主体责任，自觉落实渔船航行和作业生产安全措施，增强安全生产意识和应急自救互救能力。做好渔船安全隐患整治，常态化开展重大隐患排查，对渔船航行作业、船员配员管理、消防救生及通导设备运行等关键环节深入摸排，督促相关企业严格落实出航前安全隐患自查，严防此类事故再次发生。


